高压设备维护服务采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **数量** | **预算单价（元）** |
| 1 | 1600KVA变压器检测 | 规格：SCB11-1600/10.5按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 4台 | 2000 |
| 2 | 10KV高压检测 | 规格：KYN28A-12按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 12面 | 600 |
| 3 | 10K高压电缆检测 | 规格：YJV22-8.7/15kV-3X120，26米YJV22-8.7/15kV-3X120，22米YJV22-8.7/15kV-3X120，22米YIV22-8.7/15kV-3X120，25米按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 4条 | 700 |
| 4 | 12KV高压绝缘手套检测 | 按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 2双 | 300 |
| 5 | 25KV高压绝缘鞋检测 | 按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 2双 | 300 |
| 6 | 接地装置检测 | 按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 | 1套 | 300 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；采购人不再支付任何费用。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效10天内完成检测任务并提交检测报告，检测完成后需把检测的产品归还采购人。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 提供产品各项指标的检测结果及检测报告。 |
| 人员要求 | 实施人员具备相应的岗位执业资格证。 |
| 服务要求 | （1）根据国家有关规范和要求对产品进行检测，并出具检测报告。（2）供应商提交检测报告后配合解答采购人对本项目提出的问题和需求。 |
| 验收要求 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。2.验收方法：成交供应商需按照国家有关规范和要求进行检测，向采购人提供检测数据。成交供应商须无条件配合采购人对检测成果进行验收，如发现不符合相关技术规范和标准要求或提供虚假材料的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 付款条件 | 无预付款，提供符合相关技术规范和标准要求的测试报告后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程通过转账方式支付货款给成交人。 |
| 违约责任 | 若成交供应商所提供的检测报告不符合相关技术规范和标准要求的，供应商必须在三个工作日内重新提交检测报告。如重新递交检测报告累计3次仍达不到合格要求的，采购人将扣除所有履约保证金，并有权终止采购合同。2.成交供应商在项目实施要求时间内因自身原因不能按时完成检测报告的，每延期一天扣除履约保证金的1%作为违约金；因采购人原因或由于不可抗力原因导致的项目延期除外。3.如发现成交供应商所提供的检测报告有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收报告。同时采购人有权终止合同。成交供应商的违约给采购人造成经济损失的，成交供应商须做出相应的经济赔偿。4.成交供应商不得以任何理由推迟、降低、减少有关合同履行的标准。 |
| 其它 | 供应商需按照供电部门的相关要求对设备进行维护检测 |