北海市妇幼保健院

其他重点部位增加一键报警器的采购需求

1. **采购需求:**医院作为人员密集型开放场所，安全防范防系统是医院保障人民群众和医护人员生命、财产安全一项重要的防护措施，是医院信息化建设的重要组成部分，现妇幼保健院已经投入使用，有些重点区域还需要增加一键报警系统。分别安装在门诊分诊台、财务窗口、病区护士站等。发生突发事件时，医务人员触发一键报警，医院中控室的综合安防管理平台会即时通过语音和视频信息提示位置，指导安保人员迅速到位并进行有效处置。
2. **安装地点：**北海市西南大道239号（北海市妇幼保健院警务室、门卫室、收款处（含住院共3个地点）、门诊楼护士站（东西2个地点）、放射科登记处、新生儿科护士站等）
3. **完成时间：**签订合同15天内安装完毕。
4. **预算控制价为人民币：**26227.92元。
5. **采购范围及质量要求:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子系统名称：一键报警系统 | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **技术参数、性能配置** | **数量** | **单位** |
| 1 | 室外IP视频+语音对讲终端 | ASA-530 | 1.全金属外壳、防风防雨、坚固耐用、易于识别 2.多键面板，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话 3.公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐 4.内置扬声器，可免提通话和广播 5.720P高清可视摄像头，在可视对讲同时可实现24小时监控使用 6.内置SD卡存储，设备空闲时额播放背景音乐，可通过外部报警出发播放报警声音，对讲时自动中断 7.带有远程输出输入功能，可远程控制门禁、灯光等外设 8.以太网传输可实现跨路由，跨网段传输 9.带音频输出接口，可外接有源音箱和耳机 | 9 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 三层交换机，交换容量396Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 3 | 8口千兆交换机 | RG-ES110GDS V2 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 2 | 个 |
| 5 | 双芯单模光纤跳线 | DTT-DOW-SC/LC-B1.3-3 | SC-LC(3米) 双芯单模,陶瓷插芯 | 2 | 条 |
| 6 | 适配器电源 | DC12V2A | DC12V2A | 6 | 个 |
| 7 | 适配器电源 | DC12V10A | DC12V10A | 1 | 个 |
| 8 | 86X86信息底盒 | 86\*86mm | 标准86\*86,PVC盒 | 9 | 个 |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.0mm2 | RVV2\*1.0mm2 | 650 | 米 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | HSYV-5e 4\*2\*0.5 | 国标，超五类非屏蔽双绞线 | 650 | 米 |
| 11 | 超五类室外非屏蔽双绞线 | HSYVY-5e 4\*2\*0.5 | 超五类室外非屏蔽双绞线 | 140 | 米 |
| 12 | PVC管 | DN25 | DN25,含接头。含室内、外线管材。 | 60 | 米 |
| 13 | 四分pvc线槽 | 20mm\*10mm | pvc线槽明装 | 60 | 米 |
| 14 | 辅材 | 国产 | 施工工具、钢钉、软管、线卡、水晶头等 | 1 | 批 |

北海市妇幼保健院

2024年6月6日