**污水处理站维修维护项目采购需求文件**

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

1. **项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 更换电柜部分电机控制单元 | 电机适配组件 | 30 | 只 | 断电、过载、缺相保护、需专业人员操作 |
| 2 | 更换污泥泵 | 功率：550瓦 | 1 | 台 | 防腐、需专业人员操作 |
| 3 | 更换鼓风机电机 | 功率：1.5千瓦 | 1 | 台 | 国标、需专业人员操作 |
| 4 | 控制柜迁移 | 整体迁移到另外一间设备房 | 1 | 项 | 1、切割及恢复地面；  2、布线埋管；  3、增加部分电气元件。  4、需专业人员操作 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、报价包括货物的所有费用，包括采购、更换、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 维修维护验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人通过转账方式支付货款给成交人。 |
| 工期 | 自采购人通知后，10天内完成 |
| 其它 | 报价人报价前需到现场查看了解再报价 |