空气净化过滤器采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式过滤等级：G4尺寸：290mm\*595mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 28 | 65 |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式 过滤等级：G4 尺寸：595mm\*595mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 4 | 90 |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式 过滤等级：G4 尺寸：490mm\*490mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 8 | 80 |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式 过滤等级：G4 尺寸：290mm\*490mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 8 | 60 |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式 过滤等级：G4 尺寸：290mm\*290mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 2 | 55 |
| 板式 G4 粗效 | 规格：板式 过滤等级：G4 尺寸：490mm\*595mm\*46mm材质：铝合金一体外框，打折棉样式+出风面大井字格护网 | 个 | 4 | 85 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：287mm\*592mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 14 | 70 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：592mm\*592mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 2 | 95 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：490mm\*490mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 4 | 95 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：287mm\*490mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 4 | 67 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：490mm\*592mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 2 | 98 |
| 中效袋式 F7  | 规格：袋式 过滤等级：F7 尺寸：287mm\*287mm\*381mm材质：镀锌一体框 | 个 | 2 | 65 |
| MPP中效F5板式过滤器 | MPP840mm\*340mm\*25mm-F5材质：铝合金型材框，双面密封条 | 个 | 10 | 98 |
| 中效F9板式过滤器 | 尺寸：845mm\*345mm\*70mm材质：镀锌一体框高效低阻 | 个 | 2 | 235 |
| 亚高效过滤器 | 规格：箱式 过滤等级：H11 尺寸：H11 610\*610\*292材质：铝合金一体外框，箱式高效过滤器 | 个 | 2 | 658 |
| 亚高效过滤器 | 规格：箱式 过滤等级：H11尺寸： H11 305\*610\*292材质：铝合金一体外框，箱式高效过滤器 | 个 | 2 | 428 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60日内通过转账方式支付货款给成交人。 |