北海市妇幼保健院二次供水水箱清洗消毒服务商遴选需求

一、服务范围

北海市妇幼保健院（西南大道院区）位于北海市海城区西南大道239号，北海市

妇幼保健院（深圳路院区）位于北海市海城区深圳路 2 号。两个院区一共8个水箱，水箱共483.12立方米，二次供水水箱清洗每年至少开展两次。

北海市妇幼保健院（西南大道院区）二次供水水箱清洗消毒范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 数量 | 单位 | 规格（m³） | 体积 m³ |
| 1 | 住院楼地下室 | 2 | 个 | 5×4 5×2.5 | 112.5 |
| 2 | 住院楼楼顶热水箱 | 2 | 个 | 4×2.5×2.5 | 50 |
| 3 | 医技楼顶热水箱 | 1 | 个 | 3.5×2.5×2 | 17.5 |
| 4 | 门诊楼顶热水箱 | 1 | 个 | 3.5×2.5×2 | 17.5 |
| 5 | 水质检测报告 | 1 | 份 | - | - |

北海市妇幼保健院（深圳路院区）二次供水水箱清洗范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 数量 | 单位 | 规格（m³） | 体积 m³ |
| 1 | 门诊楼楼顶 | 1 | 个 | 5.5×3.8×1.8 | 37.62 |
| 2 | 一楼蓄水池 | 1 | 个 | 15.5×4×4 | 248 |
| 3 | 水质检测报告 | 1 | 份 | - | - |

二、服务形式：包工包料包质量包安全。三、服务时间：两年。

四、服务响应时间：

自收到甲方的派工单，服务商需在 7 天内完成清洗消毒服务，14 天内出具水质检测报告。

五、质量要求及验收标准：

1. 经清洗消毒后，二次供水储水池（箱）内的水质达到国家饮用水标准。
2. 以市权威检验机构出具的水质检测合格报告为验收标准。
3. 从事水箱(池)清洗、清毒工作的人员上岗前应进行健康体检和相关培训。
4. 出具施工报告书（包括工作记录、照片、清洗人员健康证、所使用消毒剂的合格证明等）

六、付款方式：

服务商清洗消毒完成后，检验单位取样进行检验，在取得水质检验合格报告书并交甲方，甲方验收合格后，服务商按实际工作量开具合规发票，甲方收到发票后一次性支付乙方当期服务费用。

七、甲、乙双方责任与义务

（一）甲方责任与义务：

1. 提供储水池（箱）资料。
2. 确定清洗消毒日期，通知用户做好储水准备，保证用户用水不受影响。
3. 提供人员配合现场施工，保证清洗人员用水用电。
4. 对服务质量进行监督、验收、签署乙方清洗消毒服务派工单。
5. 按合同向乙方付款。
6. 免收乙方工程车辆在施工期间或日常维护时进出医院的停车费。

（二）乙方责任与义务：

1. 根据甲方用水情况，尽量避开甲方的高峰用水时间，在清洗消毒时限内完成清洗消毒工作
2. 严格按照市政府有关规定及清洗消毒规程，认真做好水池的清洁、消毒工作。
3. 清洗消毒完毕后，负责与市水质检测单位联系现场取样、检测事宜、保证储水池（箱） 的水质达到国家饮用水卫生标准，并负责将水质检测的水质合格报告送至甲方。如出现清洗后在规定的时间内水质经检验不合格的，乙方必须赔偿甲方已支付的检验费，出现其他损失的，乙方按相关的法律规定承担赔偿。
4. 向甲方提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见。
5. 使用的消毒药物符合卫生标准，须在工作单上注明所使用药品名称及量，并将所使用药品的产品合格证明文件等给甲方存档。
6. 文明施工，清理现场垃圾。

八、合同解除条款

（一）由于乙方下列原因，甲方有权不经催告而解除合同。

1、甲方若两次发现清洗后的水质不符合市检验单位所要求的质量标准的。

2、消毒不当造成饮用水卫生问题，情节比较严重的。

3、将水池清洗消毒工作转包给第三方。

（二）由于甲方下列原因，乙方有权解除合同。

1、未按时提供人员配合乙方工作造成清洗工作无法进行的。或并无故不签署乙方清洗消毒服务派工单，致使工作不能顺利进行。

九、报价

按清洗消毒水箱 元/立方米/次，及水质检测 元/次/点报价（注：以上报价含人工，药品，税费等费用包干）。注：一个院区为一个点，共2个点。