电梯检测项目采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **备注** |
| 1 | 电梯检测 | 一、次电梯反绳轮（含防脱槽装置、轴承、固定零部件等）、导轨、限速器、安全钳的维护保养以及限速器—安全钳联动试验 1次二、轿厢内装载额定载荷，以检修速度进行限速器—安全钳联动试验 1次三、专项检测工作一天内完成，检测结果交采购人签字后，供应商当天负责上传至北海市电梯公共安全服务平台。 |  |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测时间及地点 | 1、检测时间：2024年8月19日。2、检测地点：深圳路院区保健大楼电梯。 |
| 付款条件 | 无预付款，验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程确认无误后支付该批货物全部合同款给成交人。 |