家具采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **预算单价** |
| 1 | **办公桌椅** | **办公桌：**  1.尺寸：1.2米\*0.6米\*0.75米  2.材质： 25mm厚E1级免漆多层板+钢脚  3.办公桌配套三层活动柜，活动柜材质是25mm厚E1级免漆多层板+优质铝合金拉手+静音导轨+万向轮，一锁三控。  **办公椅：**  1.面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；  2.辅料：采用优质海绵，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  3.塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；尼龙脚压力可达到800KG压力。 4.功能：可逍遥、锁定功能。  5.气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆。 6.底盘：2.5厚中班蝴蝶底盘； | 3000元 |
| 2 | **文件柜** | 材质：304不锈钢，实厚0.8mm。  尺寸：1.1米\*0.5米\*1.8米  拉手：金属内嵌拉手  上下四扇门，平开门，下面两扇门带锁，内部四层隔层。柜子可移动。 | 3000元 |
| 3 | **储物柜①** | 材质：304不锈钢，实厚0.8mm。  尺寸：1.2米\*0.5米\*1.8米  拉手：金属内嵌拉手  上下六扇门，平开门，下面三扇门带锁，内部四层隔层。柜子可移动。 | 5000元 |
| 4 | **储物柜②** | 材质：304不锈钢，实厚0.8mm。  尺寸：1.6米\*0.5米\*1.8米  拉手：金属内嵌拉手  上下八扇门，平开门，下面四扇门带锁，内部四层隔层。柜子可移动。 | 5000元 |
| 5 | **储物柜③** | 材质：多层实木板，柜体、门板和隔层2cm厚板材，E1级，背板9MM厚。  尺寸：2.4米\*0.55米\*3米  拉手：金属内嵌拉手  十八扇门，平开门，每扇门均带锁，内部上下五层隔层，中间两层需要做三块竖的隔板。柜子做到顶，固定在墙上。 | 5000元 |
| 6 | **被服柜** | 材质：多层实木板，2cm厚板材，E1级  尺寸：1.1米\*0.4米\*2米  拉手：金属内嵌拉手  六扇门，其中两扇门是玻璃门，平开门，内部上下五层，可移动。 | 3000元 |
| 7 | **候诊椅** | 尺寸：四人位  钢制联排候诊椅，钢制扶手、聚氨酯靠背、聚氨酯坐垫 | 2400元 |
| 8 | **工衣柜** | 材质：多层实木板，2cm厚板材，E1级  尺寸：1.6米\*0.5米\*2.2米  拉手：金属内嵌拉手  八扇门，平开门，内部上下四层，每扇门均带锁，可移动。 | 3000元 |
| 9 | **鞋柜** | 材质：多层实木板，2cm厚板材，E1级  尺寸：1.2米\*0.4米\*1米  拉手：金属内嵌拉手  三扇门，平开门，内部上下五层，可移动。 | 3000元 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人按照财务审批流程通过转账方式支付货款给成交人。 |